# Parameter

Navigation: »No topics above this level« # Parameter |

| Parameter | Description
Analog Output Pressure | Value | Indicate the applied voltage
User Factor | 1 default value for Input voltage 0 to 10V UserFactor = ( MaxVolt – MinVolt ) / 10 Example: Input voltage 2V to 8V (8-2)/10 = 0.6 User Factor.
User Offset | 0 default value for Input voltage 0 to 10V UserOffset = MinVolt Example: Input voltage 2V to 8V 2.0 = User Offset