# Parameter

Navigation: Valve Firmware > Interface > RS232/485 > Input/Output > Analog Outputs > # Parameter |

There are two outputs, one for pressure and one for position

| Parameter | Description
Analog Output | Value | Indicate the applied voltage
User Factor | 1 default value for Input voltage 0 to 10V UserFactor = ( MaxVolt – MinVolt ) / 10 Example: Input voltage 2V to 8V (8-2)/10 = 0.6 User Factor
User Offset | 0 default value for Input voltage 0 to 10V UserOffset = MinVolt Example: Input voltage 2V to 8V 2.0 = User Offset