# Parameter

Navigation: Valve Firmware > Interface > Logic > Analog Output > # Parameter |

| ### Parameter | ### Description
### Analog Output | Enable | True means it is supported. False means it is not supported
Value | Indicate the applied voltage Value = Prs/Pos[V] * User Factor + User Offset
User Factor | 1 default value for Input voltage 0 to 10V UserFactor = ( MaxVolt – MinVolt ) / 10 Example: Input voltage 2V to 8V (8-2)/10 = 0.6 User Factor.
User Offset | 0 default value for Input voltage 0 to 10V UserOffset = MinVolt Example: Input voltage 2V to 8V 2.0 = User Offset
Functionality | Each analog output can be assigned one of the functionality descript at the table Functionality.

Table Parameter Analog Output