# Parameter

Navigation: Valve Firmware > Interface > Logic > Analog Input > # Parameter |

| Parameter | Description
### Analog Input | Enable | True means it is supported. False means it is not supported
Value | Indicate the applied voltage Used Value = (Value + User Offset) * User Factor
User Factor | 1 default value for Input voltage 0 to 10V UserFactor = 10 / ( MaxVolt – MinVolt ) Example: Input voltage 2V to 8V 10/(8-2) = 1.667 User Factor
User Offset | 0 default value for Input voltage 0 to 10V UserOffset = -MinVolt Example: Input voltage 2V to 8V -2.0 = User Offset
Functionality | The Functionality is depend on the Current Control Mode Control Mode Learn: Pressure Limit [SFS] Control Mode Pressure: Target Pressure Control Mode Position: Target Position For settings Pressure Limit [SFS] must be Settings, Learn Limit = True

Table Parameter Analog Input